附件4：

**上海市环境污染治理工程设计规模划分表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 环境工程类别 | | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 1 | 水污染治理工程 | 工业废水治理工程 | 废水量：吨/日 | ≥3000 | 1000-3000 | <1000 |
| COD负荷：公斤/日 | ≥6000 | 3000-6000 | <3000 |
| 城镇污水治理工程 | 污水量：吨/日 | ≥10000 | 5000-10000 | <5000 |
| 污（废）水回用工程 | 水量：吨/日 | ≥5000 | 2000-5000 | <2000 |
| 2 | 大气污染治理工程 | 工业蒸汽锅炉烟气治理 | 单台装机容量：蒸吨/小时 | ≥50 | 25-50 | <25 |
| 发电锅炉烟气治理 | 单台装机容量：兆瓦 | ≥80 | 20-80 | <20 |
| 工业窑炉烟气治理 | 废气量：万立方米/小时 | ≥20 | 6-20 | <6 |
| 其他工业废气治理 | 废气量：万立方米/小时 | ≥10 | 3-10 | <3 |
| 3 | 固体废弃物处理处置工程 | 一般工业固体废弃物处理与利用 | 投资额：万元 | ≥2000 | 500-2000 | <500 |
| 危险废弃物处理处置、医疗废弃物处置 | 处理量：吨/日 | ≥10 | 5-10 | <5 |
| 生活垃圾焚烧工程 | 处理量：吨/日 | ≥200 | 50-200 | <50 |
| 生活垃圾卫生填埋工程 | 处理量：吨/日 | ≥500 | 200-500 | <200 |
| 生活垃圾堆肥工程 | 处理量：吨/日 | ≥300 | 100-300 | <100 |
| 污泥处理处置工程 | 处理量：吨/日 | ≥200 | 50-200 | <50 |
| 4 | 物理污染治理工程 | 噪声与震动治理 | 投资额：万元 | ≥150 | 50-150 | <50 |
| 电磁污染治理 | 投资额：万元 | ≥400 | 100-400 | <100 |
| 5 | 污染修复工程 | 污染水体、土壤、湿地、矿山修复等工程 | 投资额：万元 | ≥3000 | 500-3000 | <500 |